###### УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Электротеплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чиняев А.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Извещение (Документация)**

**о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

**Поставка ПРИБОРОВ УЧЕТА И УСПД СИСТЕМЫ АСКУЭ**

р.п. Зубова Поляна

2024 год

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание пункта** |
| 1. | Наименование Заказчика (полное и сокращенное наименование организации), контактная информация | Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**Сокращенное наименование: ООО «Электротеплосеть»Место нахождения и почтовый адрес: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70ААдрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruНомер контактного телефона/факса: 8(83458)2-22-10 |
| 2. | Форма закупки | Открытая, электронная |
| 2.1. | Место проведения открытого запроса котировок в электронной форме | **РТС-ТЕНДЕР****https://www.rts-tender.ru/** |
| 3. | Наименование запроса котировок | Поставка приборов учета и УСПД системы АСКУЭ |
| 4. | Адрес единой информационной системы, на котором размещено извещение о запросе котировок  | Единая информационная система в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru> (ЕИС) |
| 5. | Предмет договора | **Поставка приборов учета и УСПД системы АСКУЭ****Единица измерения: штука****Количество: 660** |
| 6. | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | **Место поставки товара: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70А****Условия поставки товара**: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту Договора)**Сроки поставки товара: поставка осуществляется в течение 25 дней после подписания договора** |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **6 651 568,00 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 1 108 594,67 (Один миллион сто восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 67 копеек.** |
| 8. | Определения начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 6 к извещению о проведении открытого запроса котировок) | При определении начальной (максимальной) цены Договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Формирование цены осуществлялось **исходя из трех коммерческих предложений**. Расчет цены указан в Приложении № 2 к Извещению о проведении открытого запроса котировок. (см. Отдельный файл) |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Оплата производится в следующем порядке:**-20% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета;****-окончательный расчет по следующему графику:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 31 Мая2024 г. | До 28 Июня 2024 г. | До 31 Июля 2024 г. | До 30 Августа 2024 г. |
| 20% | 20% | 20% | 20% |

 |
| 10. | Предоставление извещения  | Извещение о проведении открытого запроса котировок осуществляется путем свободного доступа к документам, размещенным Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена договора содержит конечную сумму, с учетом всех затрат, издержек и иных возможных расходов «Поставщика», уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, НДС, стоимость всех допусков и согласований (в соответствии с законодательством).**Источник финансирования:** собственные средства Заказчика. |
| 12. | Валюта, используемая для формирования цены договора  | Рубль Российской Федерации |
| 13. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным Банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора  | Порядок не установлен |
| 14. | Обязательные требования, установленные к участникам закупки | 1) наличие государственной регистрации;2) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридического лица;6) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей;7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.Участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. |
| 15. | Дополнительные требования, установленные к участникам закупки | Не установлено |
| 16. | Требования к выполнению работ | Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Проекту Договора) |
| 17. | Привлечение соисполнителей к исполнению Договора | Не допускается |
| 18. | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе котировок | Не предоставляются |
| 19. | Дата начала и окончания срока подачи запросов о разъяснении участниками закупки разъяснений положений извещения о запросе котировок | Любой Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок посредством функционала электронной торговой площадки. В течение **3 (Трех) рабочих дней** со дня поступления указанного запроса Заказчик, Организатор закупки публикует в форме электронного документа ответ с разъяснениями положений извещения о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.Разъяснения предоставляются в случае, если запрос от участника конкурентной закупки поступил к Заказчику не **менее чем за 3 (Три) рабочих** дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурентной закупке. |
| 20.  | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом запросе котировок |  |
| 20.1 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе котировок |  |
| 21. | Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок |  |
| 22. | Дата подведения итогов |  |
| 23. | Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе котировок | **1.** Участник открытого запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок. Участник открытого запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в открытом запросе котировок является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок.Заявка должна содержать, в том числе:1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);2) описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;3) сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);5) копии учредительных документов (для юридического лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);6) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого запроса котировок;7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, в случае, если в извещении содержится требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения);8) наименование страны происхождения товара, сведения о месте регистрации участника закупки (в случае установления Заказчиком в извещении открытого запроса котировок приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими лицами);9) иные сведения, предусмотренные главой 6 Положения Заказчика.Заявка на участие в открытом запросе котировок может содержать чертеж, рисунок, эскиз, фотографию или иное изображение товара.**Подача и Прием заявок осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки.** **2. При рассмотрении заявок на участие в закупке, участник, подавший заявку, не допускается к участию в соответствующей закупке в случае:**- заявка не соответствует требованиям извещения, проекта договора открытого запроса котировок;- участник не соответствует требованиям извещения открытого запроса котировок;- участник не представил документы, требуемые извещением, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им продукции;- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим или договорным требованиям извещения, проекта договора открытого запроса котировок;- не предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, если требование обеспечения таких предложений указано в извещении;- предложенная цена в заявке превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении открытого запроса котировок. |
| 24. | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 24.1. | Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Не установлено |
| 25. | Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | Победителем открытого запроса котировок признается участник закупки, заявка которого **соответствует требованиям**, установленным документацией о проведении открытого запроса котировок, и содержит наиболее **низкую цену договора**.В случае, если хотя бы один Участник не является плательщиком НДС и указал в своей заявке цену предложения без учета НДС, ценовые предложения всех остальных Участников будут оцениваться без учета НДС.В случае, если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. |
| 26. | Место рассмотрения и оценки заявок | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70А  |
| 27. | Порядок подачи заявок на участие в открытом запросе котировок | Подача и Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом работы электронной площадки. **Участник открытого запроса котировок заполняет заявку в соответствии с приложенными формами:** **1. Заявка;****2. Сведения об участнике запроса котировок для юридических лиц/для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;****3.Согласие на обработку персональных данных****4.Таблица цен (ценовое предложение);****5. Проект Договора.**Заявка должна быть на русском языке, заполненная надлежащим образом (заполнены все свободные поля) Участник в заявке предоставляет:а) копии учредительных документов (для юридического лица): устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц), свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого запроса котировок;в) копии документов подтверждающих качество товара;г) заявку;д) анкету участника;е) техническое задание;Участник в ценовом предложении предоставляет:а) таблицу цен (ценовое предложение);Участник обязан уведомить:-о соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;- о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;-о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;- об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридического лица;- об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей;- об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 28. | Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок | Центральный закупочный орган (далее – ЦЗО) в течение **одного рабочего дня**, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок, проводит процедуру вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов. В ходе процедуры вскрытия конвертов ЦЗО ведет и подписывает соответствующий протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов.  |
| 29. | Порядок оценки заявок на участие в открытом запросе котировок | Протокол вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов, должен содержать следующие сведения:1) дата подписания протокола;2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них цен договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержится наиболее низкая цена договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые цены договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке;4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о закупке, которым не соответствует такая заявка;5) результаты оценки заявок на участие в закупке;6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе признана Заказчиком целесообразной.Указанный протокол подписывается членами ЦЗО, представителем Заказчика и размещается в ЕИС не позднее чем **через 3 дня** со дня подписания такого протокола. Победителем в проведении открытого запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. В случае если в нескольких заявках на участие в открытом запросе котировок содержаться одинаковые цены договора, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.В случае поступления двух и более заявок от одного участника открытого запроса котировок, такие заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов на участие в открытом запросе котировок. **Возврат таких заявок Заказчиком не производится**.Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются. **Возврат таких заявок Заказчиком не производится.** |
| 30. | Срок и порядок заключения договора  | Заказчик направляет победителю открытого запроса котировок договор и один экземпляр протокола. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса котировок заявке и в соответствии с извещением, проектом договора. Договор по результатам открытого запроса котировок заключается **не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС** протокола вскрытия конвертов, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов, составленного по результатам закупки. В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, ЦЗО, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, ЦЗО.В случае наличия разногласий по договору, направленному Заказчиком, участник открытого запроса котировок составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям договора, не соответствующим извещению, проекту договора и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный договор либо повторно направляет договор с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.В случае, если победитель открытого запроса котировок в предусмотренный срок не направит Заказчику подписанный договор, победитель открытого запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора.В случае если победитель открытого запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место, далее участником, занявшим третье место соответственно.Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков |
| 31. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлено |
| 31.1. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не предусмотрено |
| 32. | Антидемпинговые меры | Не установлено |
| 33. | Приоритет товаров российского происхождения  | В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. при осуществлении открытого запроса котировок установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре |
| 34. | Срок и порядок отмены закупки | Заказчик вправе отменить проведение открытого запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок. Решение об отказе от проведения открытого запроса котировок размещается в ЕИС **в день его принятия** |
| 35. | Форма заключения договора | В электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и на бумажном носителе |

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

**Форма № 1**

*На бланке организации*

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | ООО «Электротеплосеть» |

**ЗАЯВКА**

**на участие в открытом запросе котировок**

1. Изучив извещение о запросе котировок № в ЕИС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право

 *(указать номер извещения в ЕИС)*

заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и приложения к

 *(указать предмет закупки)*

вышеупомянутому извещению, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(указать полное наименование участника закупки)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сообщает о своем участии в открытом

 *( указать наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

запросе котировок на условиях и в соответствии с требованиями, изложенными в извещении о запросе котировок.

**2.** Мы согласны Выполнить работы в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, техническим заданием, проектом Договора.

2.1. Сведения о товаре:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, *страна происхождения товара***  | **Ед. измер.** | **Кол-во** | **Требование к качеству, техническим характеристикам**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Цена Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

 *(указать значение цифрами и прописью)*

**в том числе НДС \_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (*указать значение цифрами и прописью)*

**3.** Лица, уполномоченные действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать полное или сокращенное наименование участника закупки)*

с правом подписи юридических и банковских документов без доверенности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать должность, фамилию, имя, отчество)*

**4.** Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать Ф.И.О., должность, телефон)*

Все запросы, уведомления связанные с проведением запроса котировок и порядком заключения Договора, просим сообщать уполномоченному лицу по следующим контактным данным:

- тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.**  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование участника закупки)*

 ознакомлены с извещением о запросе котировок и настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной информации. Подтверждаем, что предлагаемые условия, изложенные в настоящей заявке на участие в запросе котировок, являются экономически обоснованными и могут быть реализованы с полным соблюдением требований извещения о запросе котировок и проекта Договора.

**7**. В случае если наше предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, проекта Договора и условиями нашего предложения в срок, установленный Заказчиком.

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**Форма № 2**

Приложение №1

 к Заявке на участие в открытом запросе котировок

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*На бланке организации*

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

*Сведения предприятия (участника закупки) для юридических лиц должны быть представлены по следующей форме:*

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**(для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  |
| **1.** | **Наименования участника закупки и его организационно-правовая форма:** |
| 1.1. | Полное наименование |  |
| 1.2. | Сокращенное наименование |  |
| 1.3. | Фирменное наименование |  |
| **2.** | **Адрес места нахождения** (в соответствии с ЕГРЮЛ): |  |
| **3.** | **Регистрационные коды (номера)** |
| **3.1.** | **ИНН** |  |
| **3.2.** | **КПП** |  |
| **3.3.** | **ОГРН** |  |
| **3.4.** | **ОКПО** |  |
| **3.5.** | **ОКОПФ** |  |
| **3.6.** | **ОКТМО** |  |
| **4.** | **Почтовый адрес** |  |
| **5.** | **Адрес электронной почты** |  |
| **6.** | **Электронный адрес сайта** |  |
| **7.** | **Контактные телефоны** |  |
| **8.** | **Срок деятельности** (с учетом правопреемственности): |  |
| **9.** | **Размер уставного капитала, руб.**: |  |
| **10.** | **Номер, почтовый адрес, контактные телефоны Инспекции Федеральной Налоговой Службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика:** |  |
| **11.** | **Банковские реквизиты:** (указываются реквизиты всех банков, где участник закупки имеет расчетные счета) |
| 11.1. | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2. | Расчетный счет |  |
| 11.3. | Код БИК |  |
| **12.** | **Орган управления участника закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение крупной сделки:** |  |
| **13.** | **Отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства** |  |

**Участник закупки**(уполномоченный представитель)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

*На бланке организации*

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

*Сведения предприятия (участника закупки) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть представлены по следующей форме:*

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

 **(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предоставляемых сведений** | **Сведения, предоставляемые участником** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Место рождения |  |
| 4. | Гражданство (подданство) |  |
| 5. | Место жительства (регистрации) |  |
| 6. | Место пребывания |  |
| 7. | Почтовый адрес |  |
| 8. | Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)) |  |
| 9. | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))  |  |
| 10. | Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| 11. | Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)  |  |
| 12. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 13. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 14. | Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| 15. | Адрес электронной почты  |  |
| 16. | Основные виды деятельности **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 17. | Банковские реквизиты **(графа заполняется только индивидуальными предпринимателями)** |  |
| 18. | Дата заполнения сведений |  |

**Участник закупки**(уполномоченный представитель)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

**Форма №3**

Приложение №2

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Форма согласия Участника закупочной процедуры – физического лица на обработку персональных данных*

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (- ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места жительства/пребывания)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: **Паспорт гражданина Российской Федерации**

серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем выдан)

Действующий в своих интересах, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – ООО «Электротеплосеть» на обработку моих персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, и иных целей, связанных с деятельностью организации.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; регистрационные данные (№ ИНН, СНИЛС, № медицинского полиса); сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой карты);сведения о доходах и имущественных обязательствах; информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о непогашенной судимости.

Действия с моими персональными данными включают в себя любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

***Форма подтверждения участником закупочной процедуры – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных***

 (фирменный бланк участника закупки)

**Подтверждение участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в **ООО «Электротеплосеть»**, зарегистрированному по адресу: **Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а**., т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закон 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении **ООО «Электротеплосеть»**, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*]

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [*указывается способ закупки*] на [*указывается предмет закупки*], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение **ООО «Электротеплосеть»**,, письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение \_\_\_\_ лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П. (подпись ФИО

**Форма №4**

Приложение №3

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица цен** (Ценовое предложение)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС (без НДС) руб. | Сумма с НДС (без НДС) руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |

Общая стоимость товара, выполняемых работ, услуг составляет \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, (либо НДС не облагается).

**Участник закупки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

**Форма №5**

Приложение № 4

к Заявке на участие в открытом запросе котировок

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ПОСТАВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА И УСПД СИСТЕМЫ АСКУЭ**

р.п. Зубова Поляна «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Чиняева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положением Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», на основании результатов закупки путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что отражено в протоколе от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить **Поставку приборов учета и УСПД системы АСКУЭ** (в дальнейшем - «Товар»).

1.2. Поставка Товара производится Поставщиком для нужд Заказчика в количестве, по наименованиям и по ценам, техническим характеристикам в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.4. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

**2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует **до 31.12.2024 г.**, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Поставщик обязуется:**

3.1.1. Осуществить контроль качества Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Осуществить поставку Товара партиями по адресу, указанному в п.4.2. настоящего Договора в полном соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания.

3.1.3. Осуществить в полном объеме замену некачественного Товара при предъявлении претензии Заказчиком, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Осуществить поставку Товара, который в процессе эксплуатации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, и является безопасным для жизни и здоровья людей.

3.1.5. Осуществить поставку Товара исключая его повреждение или порчу во время перевозки и хранения.

3.1.6. Одновременно с поставкой Товара передать всю сопроводительную документацию (акт(ы) приемки-передачи товара, накладную(ые), счета-фактуры, счет(а) на оплату и т.п., а также относящиеся к поставленному товару документы (документы, подтверждающие качество поставленного Товара, его соответствие техническим условиям и/или нормативным актам, действующим в данной отрасли, а также документы с гарантийными обязательствами на Товар и инструкцией по эксплуатации на русском языке).

3.1.7. Осуществить в соответствии с условиями настоящего Договора своевременное предоставление достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. По своему выбору, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар:

- потребовать оплаты Товара.

**3.3. Заказчик обязуется:**

3.3.1. Принять Товар согласно Приложению № 1 к настоящему Договору с оформлением соответствующих сопроводительных документов, относящихся к Товару (накладная, УПД, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи товара и др.).

3.3.2. Осуществить контроль качества поставляемого Товара.

3.3.3.  Оплатить Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

**3.4. Заказчик вправе:**

3.4.1.В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству, комплектации Товара (в т.ч. обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и/или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара на Товар надлежащего качества и комплектации.

**4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

 4.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение **25 (двадцати пяти) календарных дней** с момента подписания Договора.

4.2. Место поставки товара: **Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70А**.

4.3. Условия поставки Товара:

- поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет;

- перевозка, отгрузка и условия хранения Товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду Товара.

Поставка должна быть осуществлена в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), не допускается замена позиций Товара при поставке. В случае отклонений по количеству, качеству, наименованиям и/или характеристикам поставляемого Товара от указанных в спецификации и техническом задании Заказчик оставляет за собой право отказать в приемке Товара.

4.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: акты приема-передачи Товара, счета на оплату, счета-фактуры и накладные (по форме ТОРГ – 12 или УПД) с обязательной ссылкой на номер Договора, товарно-транспортную накладную, сертификат соответствия, паспорт оборудования и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ТОВАРА**

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям и/или нормативным актам, действующим в данной отрасли. Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет Заказчику комплект документов в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. документы, подтверждающие качество товара.

Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

5.2. Товар должен быть новым, **2024 года выпуска**. Гарантийный срок: в соответствии с гарантией завода производителя, но не менее 12 месяцев от приемки Товара. Товар не должен иметь видимых и невидимых дефектов, трещин и растрескиваний, механических повреждений или следов механического воздействия.

Объем предоставления гарантии качества Товара распространяется на весь объем поставляемого Товара.

5.3. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества некачественный Товар должен быть возвращен Поставщику за его счет в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара в течение 10 (десяти) дней с момента его возврата.

5.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара при транспортировке его до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого Товара.

5.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с настоящим Договором, стандартом (согласно спецификации) и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение одного рабочего дня с момента поставки товара.

5.7. Оформление результатов приемки осуществляется в течение одного рабочего дня с момента приемки Товара.

5.8. Прием Товара по количеству, объему, качеству, соответствию сроку годности осуществляет уполномоченный представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика с правом подписи. Для проверки качества поставляемого Товара Заказчик может привлекать независимых экспертов. Расходы по экспертизе несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

5.9. При поступлении Товара уполномоченным лицом Заказчика, в присутствии представителя Поставщика с правом подписи, проверяется правильность транспортировки, соответствие условий транспортировки требованиям, указанным производителем Товара и/или требованиям установленным нормативным актом.

5.10. Уполномоченное лицо Заказчика сверяет фактическое количество поставленного Товара с указанным в товарно-транспортной накладной (товарной накладной, счете-фактуре), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих качество Товара.

5.11. В случае отклонений по количеству, качеству, наименованиям и/или характеристикам поставляемого Товара от указанных в заявке, при поставке Товара через транспортную компанию, Поставщику Заказчиком направляется письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и направляет его Поставщику.

5.12. При обнаружении недостачи, излишков, повреждений (порчи) Товара, нарушения целостности упаковки и/или нарушений маркировки принимаемого Товара, а также при несоответствии количества поставленного Товара и/или наименований поставленного Товара предварительной заявке, направленной в адрес Поставщика, составляется акт в 2 (двух) экземплярах. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания полученного акта поставить недопоставленный Товар и/или Товар взамен поврежденного. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

5.13. Приемка результатов исполнения Договора, а также поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.14. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента поставки товара и подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, свидетельствующих о передаче (приёмке) товара Заказчику (Заказчиком).

**6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 20% в размере ( ) рублей копеек.

В цену Договора включены стоимость Товара, доставка до Заказчика, расходы, связанные с погрузкой, разгрузкой Товара, иных расходов Поставщика связанных с исполнением договора, а также страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

6.2. Оплата осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

**-20% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета;**

**-окончательный расчет по следующему графику:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До 31 Мая2024 г. | До 28 Июня 2024 г. | До 31 Июля 2024 г. | До 30 Августа 2024 г. |
| 20% | 20% | 20% | 20% |

6.3. Указанная в п. 6.1 цена Договора не влечет никаких дополнительных расходов со стороны Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

6.4. **Цена определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть увеличена (уменьшена) вследствие увеличения (уменьшения) количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара по соглашению Сторон настоящего Договора.**

 6.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

6.6. **Заказчик производит оплату за счет собственных средств**.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату:

7.5. В случае нарушения сроков поставки товара - пени в размере 0,1% от цены Договора, указанной в пункте 6.2. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.6. В случае поставки некачественного товара – штраф в размере 10% от цены Договора, указанной в пункте 6.1. настоящего Договора.

7.7. За неисполнение обязательств по поставке товара - штраф в размере 10 % от стоимости неисполненных обязательств по настоящему Договору.

7.8. Уплата Поставщика пени и штрафа не освобождает его от надлежащего исполнения своих обязательств в полном объеме.

7.9. Стороны пришли к обоюдному соглашению о не применении ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 Договора.

9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс – почтой с подтверждением о прочтении.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в **Арбитражный суд Республики Мордовия**.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

11.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок **не позднее 3 (Трех) дней** с момента начала действий таких изменений.

11.4. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**12. ПРИЛОЖЕНИЯ**

12.1 Приложение №1 Техническое задание

**13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»** Юридический адрес: 431110, РФ, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, дом 70аПочтовый адрес: 431110, РФ, Республика Мордовия, Зубово –Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, дом 70аТелефон: 8(83458) 2-22-10Адрес электронной почты: elektrotszbv@mail.ruИНН 1308082103, КПП 130801001ОГРН 1041302005360Банковские реквизиты:Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк г. Саранск, р/с 40702810339190100183 к/с 30101810100000000615, БИК 048952615Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Чиняев МП  |  **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |

**Приложение №1**

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Техническое задание

 Настоящим Техническим Заданием определена поставка приборов учёта со встроенным радиомодулем, для установки (подключения) в индивидуальных (квартирных) и общедомовых узлах учёта многоквартирных домов, а так же построения автоматизированной информационной системы контроля и учета электроэнергии (АИС КУЭ) .

В настоящем техническом задании приведены требования к закупаемому оборудованию, а именно:

* счётчик электрической энергии однофазный со встроенным радио модулем (максимальный ток 80А) – СПЛИТ исполнения;
* счётчик электрической энергии трёхфазный со встроенным радиомодемом (максимальный ток 100 А) – СПЛИТ исполнения;
* счётчик электрической энергии однофазный со встроенным радио модулем (максимальный ток 80А) – шкафного исполнения;
* счётчик электрической энергии трёхфазный со встроенным радиомодемом (максимальный ток 100 А) – шкафного исполнения;
* счётчик электрической энергии трехфазный со встроенным радио модулем (максимальный ток 10А) – трансформаторного включения;
* Дисплей выносной;
* Устройство сбора передачи данных (далее УСПД).

**1. Общие требования и технические характеристики однофазного счётчика электрической энергии со встроенным NB-Fi радио модулем:**

|  |
| --- |
| 1.1 Описание оборудования: |
| * + 1. Счетчик электрической энергии однофазный со встроенным радиомодемом предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц., оценки активной и реактивной мощности в однофазных двухпроводных электрических цепях сетей переменного тока, организации многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии с последующей передачей полученных данных по радиоканалу для удаленного пользования и хранения этих данных на серверах.
 |
|  1.1.2. Счетчики предназначены для эксплуатации в автономном режиме и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.  |
| * + 1. Счетчики электрической энергии должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия.
 |
| * + 1. Счетчики электрической энергии должны соответствовать требованиям ПП РФ № 890 по наличию минимального набора функций.
 |
| 1.2. Технические характеристики: |
|  1.2.1. Габаритные размеры, мм, длина - ширина - высота: 210 × 150 × 65 мм |
|  1.2.2. Реле отключения нагрузки: со встроенным реле |
|  1.2.3. Номинальное напряжение Uном, В: 230 |
|  1.2.4. Предельный рабочий диапазон напряжений, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  1.2.5. Номинальная частота, Гц: не более 50±0,5  |
|  1.2.6. Номинальная сила тока, А: не более 5 Максимальная сила тока, А: не более 100 |
|  1.2.7. Количество тарифов: не менее 4 |
|  1.2.8. Стартовый ток Iст (чувствительность): не более 0,004•Iб |
|  1.2.9. Постоянная счётчика, имп./кВт.ч (имп./квар.ч): не более 1000 |
|  1.2.10. Потребляемая мощность:* активная в цепи напряжения, Вт: не более 2
* полная в цепи напряжения, В•А: не более 10,0
* полная в цепи тока, В•А: не более 1,0
 |
|  1.2.11. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не менее IP54 |
|  1.2.12. Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее: 16 |
|  1.2.13. Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее: 30 |
|  1.2.14. Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее: 280000 |
|  1.2.15. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  1.2.16. Крепление: Сплит-исполнение |
|  1.2.17. Вес, кг.: не более 1,3  |
| 1.3. Наличие встроенного радио модуля: Да |
| 1.4. Характеристики встроенного радио модуля: |
|  1.4.1. Батарея: 1/2AА-типа; напряжение 3,6 В |
|  1.4.2. Мощность передачи: не более 25 мВт |
|  1.4.3. Протокол передачи данных: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
|  1.4.3.1. Шифрование данных (на всём пути передачи данных, с уникальными ключами для каждого устройства), бит: не менее 256  |
|  1.4.3.2. Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 50 |
|  1.4.3.3. Подавление помехи на соседних каналах, дБм: не менее - 50 |
|  1.4.3.4. Помехоустойчивое кодирование: избыточность кода не менее 1/2 |
|  1.4.3.5. Количество доступных частотных каналов: не менее 500 |
|  1.4.3.6. Частотный диапазон, МГц.: 868,7 – 869,2 , не требует лицензирования |
|  1.4.3.7. Модуляция сигнала: дифференциальная фазовая двухпозиционная (DBPSK) |
| 1.5. Комплектация: |
|  1.5.1. Электросчётчик однофазный со встроенным NB-Fi радио модулем: 1 шт. |
|  1.5.2. Паспорт: 1 экз. |
|  1.5.3. Руководство по эксплуатации: 1 экз. |
|  1.5.4. Методика поверки: 1 экз. на партию поставляемого оборудования |
|  1.5.5. Комплект монтажных изделий: 1 комплект. |
| 1.6. Рабочие условия измерений:– температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °С: от -40 до +70– температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °С: от 0 до +50– относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +25 °С, %, неболее: 98 |
| 1.7. Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию), мес.: 60 мес. |
| 1.8. Количество: 130 шт. |

**2. Общие требования и технические характеристики трёхфазного счётчика электрической энергии со встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток до 100А):**

|  |
| --- |
| 2.1. Описание устройства: |
| 2.1.1. Счетчики предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии, измерений показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, отклонение основной частоты напряжения, длительность провала напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения) энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц; отображения результатов измерений на встроенном дисплее и передачи данных по различным каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи данных. |
|  2.1.2. Счетчики предназначены для эксплуатации в качестве самостоятельного устройства, так и в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексах контроля и учета электроэнергии. |
|  2.1.3. Счетчики электрической энергии должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия. |
|  2.1.4. Счетчики электрической энергии должны соответствовать требованиям ПП РФ № 890 по наличию минимального набора функций. |
| 2.2. Общие технические характеристики счётчика: |
|  2.2.1. Габаритные размеры, мм, длина - ширина - высота: 271×190×82  |
|  2.2.2. Масса, кг, не более: 2,0  |
|  2.2.3. Крепление: Сплит-исполнение |
|  2.2.4. Количество тарифов: не менее 4 |
|  2.2.5. Реле отключения нагрузки: со встроенным реле |
|  2.2.6. Номинальное напряжение Uном, В: 3×230/400 |
|  2.2.7. Предельный рабочий диапазон напряжений, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  2.2.8. Базовый ток Iб, А: не менее 10 |
|  2.2.9. Номинальный ток Iном, А: не менее 10 |
|  2.2.10. Максимальный ток Iмакс, А: не менее 100 |
|  2.2.11. Номинальное значение частоты сети, Гц: не более 50±0,5 |
|  2.2.12. Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  2.2.13. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  2.2.14. Диапазон измерения силы переменного тока, А: от 0,01•Iном до 1,5•Iном |
|  2.2.15. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  2.2.16. Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц: от 42,5 до 57,5 |
|  2.2.17. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц: не более ± 0,01 |
|  2.2.18. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности: не более ± 0,02 |
|  2.2.19. Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, В: не менее 2 |
|  2.2.20. Средняя наработка счетчика на отказ, ч: не менее 280000 |
|  2.2.21. Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее: 16 |
|  2.2.22. Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее: 30 |
|  2.2.23. Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее: 280000 |
|  2.2.24. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  2.2.25. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не менее IP54 |
| 2.3. Наличие встроенного радио модуля: Да |
| 2.4. Характеристики встроенного радио модуля: |
|  2.4.1. Батарея: 1/2АA-типа; напряжение 3,6 В |
|  2.4.2. Мощность передачи: не более 25 мВт |
|  2.4.3. Протокол: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
|  2.4.3.1. Шифрование данных (на всём пути передачи данных, с уникальными ключами для каждого устройства), бит: не менее 256  |
|  2.4.3.2. Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 50 |
|  2.4.3.3. Подавление помехи на соседних каналах, дБм: не менее - 50 |
|  2.4.3.4. Помехоустойчивое кодирование: избыточность кода не менее 1/2 |
|  2.4.3.5. Количество доступных частотных каналов: не менее 500 |
|  2.4.3.6. Частотный диапазон, МГц.: 868,7 – 869,2 , не требует лицензирования |
|  2.4.3.7. Модуляция сигнала: дифференциальная фазовая двухпозиционная (DBPSK) |
| 2.5. Комплектация: |
|  2.5.1. Электросчётчик трёхфазный с встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток 100 А): 1 шт. |
|  2.5.2. Паспорт: 1 экз. |
|  2.5.3. Руководство по эксплуатации: 1 экз. |
|  2.5.4. Методика поверки: 1 экз. |
|  2.5.5. Комплект монтажных изделий: 1 комплект. |
| 2.6. Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию), мес.: 60 мес. |
| 2.7. Количество: 85 шт. |

**3. Общие требования и технические характеристики однофазного счётчика электрической шкафного исполнения энергии со встроенным NB-Fi радио модулем:**

|  |
| --- |
| 3.1 Описание оборудования: |
| * + 1. Счетчик электрической энергии однофазный со встроенным радиомодемом предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц., оценки активной и реактивной мощности в однофазных двухпроводных электрических цепях сетей переменного тока, организации многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии с последующей передачей полученных данных по радиоканалу для удаленного пользования и хранения этих данных на серверах.
 |
|  3.1.2. Счетчики предназначены для эксплуатации в автономном режиме и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.  |
| * + 1. Счетчики электрической энергии должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия.
 |
| * + 1. Счетчики электрической энергии должны соответствовать требованиям ПП РФ № 890 по наличию минимального набора функций.
 |
| 3.2. Технические характеристики: |
|  3.2.1. Габаритные размеры, мм, длина - ширина - высота: 174×119×59 мм |
|  3.2.2. Реле отключения нагрузки: со встроенным реле |
|  3.2.3. Номинальное напряжение Uном, В: 230 |
|  3.2.4. Предельный рабочий диапазон напряжений, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  3.2.5. Номинальная частота, Гц: не более 50±0,5  |
|  3.2.6. Номинальная сила тока, А: не более 5 Максимальная сила тока, А: не более 100 |
|  3.2.7. Количество тарифов: не менее 4 |
|  3.2.8. Стартовый ток Iст (чувствительность): не более 0,004•Iб |
|  3.2.9. Постоянная счётчика, имп./кВт.ч (имп./квар.ч): не более 1000 |
|  3.2.10. Потребляемая мощность:* активная в цепи напряжения, Вт: не более 2
* полная в цепи напряжения, В•А: не более 10,0
* полная в цепи тока, В•А: не более 1,0
 |
|  3.2.11. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не менее IP51 |
|  3.2.12. Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее: 16 |
|  3.2.13. Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее: 30 |
|  3.2.14. Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее: 280000 |
|  3.2.15. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  3.2.16. Крепление: Шкафное исполнение, DIN - рейка |
|  3.2.17. Вес, кг.: не более 0,8 |
| 3.3. Наличие встроенного радио модуля: Да |
| 3.4. Характеристики встроенного радио модуля: |
|  3.4.1. Батарея: 1/2AА-типа; напряжение 3,6 В |
|  3.4.2. Мощность передачи: не более 25 мВт |
|  3.4.3. Протокол передачи данных: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
|  3.4.3.1. Шифрование данных (на всём пути передачи данных, с уникальными ключами для каждого устройства), бит: не менее 256  |
|  3.4.3.2. Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 50 |
|  3.4.3.3. Подавление помехи на соседних каналах, дБм: не менее - 50 |
|  3.4.3.4. Помехоустойчивое кодирование: избыточность кода не менее 1/2 |
|  3.4.3.5. Количество доступных частотных каналов: не менее 500 |
|  3.4.3.6. Частотный диапазон, МГц.: 868,7 – 869,2 , не требует лицензирования |
|  3.4.3.7. Модуляция сигнала: дифференциальная фазовая двухпозиционная (DBPSK) |
| 3.5. Комплектация: |
|  3.5.1. Электросчётчик однофазный со встроенным NB-Fi радио модулем: 1 шт. |
|  3.5.2. Паспорт: 1 экз. |
|  3.5.3. Руководство по эксплуатации: 1 экз. |
|  3.5.4. Методика поверки: 1 экз. на партию поставляемого оборудования |
|  3.5.5. Комплект монтажных изделий: 1 комплект. |
| 3.6. Рабочие условия измерений:– температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °С: от -40 до +70– температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °С: от 0 до +50– относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +25 °С, %, неболее: 98 |
| 3.7. Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию), мес.: 60 мес. |
| 3.8. Количество: 135 шт. |

**4. Общие требования и технические характеристики трёхфазного счётчика электрической энергии шкафного исполнения со встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток до 100А):**

|  |
| --- |
| 4.1. Описание устройства: |
| 4.1.1. Счетчики предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии, измерений показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, отклонение основной частоты напряжения, длительность провала напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения) энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц; отображения результатов измерений на встроенном дисплее и передачи данных по различным каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи данных. |
|  4.1.2. Счетчики предназначены для эксплуатации в качестве самостоятельного устройства, так и в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексах контроля и учета электроэнергии. |
|  4.1.3. Счетчики электрической энергии должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия. |
|  4.3.4 Счетчики электрической энергии должны соответствовать требованиям ПП РФ № 890 по наличию минимального набора функций. |
| 4.2. Общие технические характеристики счётчика: |
|  4.2.1. Габаритные размеры, мм, длина - ширина - высота: 271×190×82  |
|  4.2.2. Масса, кг, не более: 2,0  |
|  4.2.3. Крепление: Шкафное исполнение, DIN-рейка |
|  4.2.4. Количество тарифов: не менее 4 |
|  4.2.5. Реле отключения нагрузки: со встроенным реле |
|  4.2.6. Номинальное напряжение Uном, В: 3×230/400 |
|  4.2.7. Предельный рабочий диапазон напряжений, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  4.2.8. Базовый ток Iб, А: не менее 10 |
|  4.2.9. Номинальный ток Iном, А: не менее 10 |
|  4.2.10. Максимальный ток Iмакс, А: не менее 100 |
|  4.2.11. Номинальное значение частоты сети, Гц: не более 50±0,5 |
|  4.2.12. Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  4.2.13. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  4.2.14. Диапазон измерения силы переменного тока, А: от 0,01•Iном до 1,5•Iном |
|  4.2.15. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  4.2.16. Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц: от 42,5 до 57,5 |
|  4.2.17. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц: не более ± 0,01 |
|  4.2.18. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности: не более ± 0,02 |
|  4.2.19. Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, В: не менее 2 |
|  4.2.20. Средняя наработка счетчика на отказ, ч: не менее 280000 |
|  4.2.21. Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее: 16 |
|  4.2.22. Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее: 30 |
|  4.2.23. Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее: 280000 |
|  4.2.24. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  4.2.25. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не менее IP51 |
| 4.3. Наличие встроенного радио модуля: Да |
| 4.4. Характеристики встроенного радио модуля: |
|  4.4.1. Батарея: 1/2АA-типа; напряжение 3,6 В |
|  4.4.2. Мощность передачи: не более 25 мВт |
|  4.4.3. Протокол: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
|  4.4.3.1. Шифрование данных (на всём пути передачи данных, с уникальными ключами для каждого устройства), бит: не менее 256  |
|  4.4.3.2. Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 50 |
|  4.4.3.3. Подавление помехи на соседних каналах, дБм: не менее - 50 |
|  4.4.3.4. Помехоустойчивое кодирование: избыточность кода не менее 1/2 |
|  4.4.3.5. Количество доступных частотных каналов: не менее 500 |
|  4.4.3.6. Частотный диапазон, МГц.: 868,7 – 869,2 , не требует лицензирования |
|  4.4.3.7. Модуляция сигнала: дифференциальная фазовая двухпозиционная (DBPSK) |
| 4.5. Комплектация: |
|  4.5.1. Электросчётчик трёхфазный с встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток 100 А): 1 шт. |
|  4.5.2. Паспорт: 1 экз. |
|  4.5.3. Руководство по эксплуатации: 1 экз. |
|  4.5.4. Методика поверки: 1 экз. |
|  4.5.5. Комплект монтажных изделий: 1 комплект. |
| 4.6. Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию), мес.: 60 мес. |
| 4.7. Количество: 77 шт. |

**5. Общие требования и технические характеристики трёхфазного счётчика электрической энергии со встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток до 10А)** - **трансформаторного включения:**

|  |
| --- |
| 5.1. Описание устройства: |
| 5.1.1. Счетчики предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии, измерений показателей качества электрической энергии (отклонение напряжения, отклонение основной частоты напряжения, длительность провала напряжения, глубина провала напряжения, длительность перенапряжения) энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц; отображения результатов измерений на встроенном дисплее и передачи данных по различным каналам связи с использованием стандартных протоколов передачи данных. |
|  5.1.2. Счетчики предназначены для эксплуатации в качестве самостоятельного устройства, так и в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексах контроля и учета электроэнергии. |
|  5.1.3. Счетчики электрической энергии должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия. |
|  5.1.4. Счетчики электрической энергии должны соответствовать требованиям ПП РФ № 890 по наличию минимального набора функций. |
| 5.2. Общие технические характеристики счётчика: |
|  5.2.1. Габаритные размеры, мм, длина - ширина - высота: 234 × 170,3 × 65 мм |
|  5.2.2. Масса, кг, не более: 2,0  |
|  5.2.3. Крепление: Шкафное исполнение |
|  5.2.4. Количество тарифов: не менее 4 |
|  5.2.5. Реле отключения нагрузки: со встроенным реле |
|  5.2.6. Номинальное напряжение Uном, В: 3×230/400 |
|  5.2.7. Предельный рабочий диапазон напряжений, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  5.2.8. Базовый ток Iб, А: не менее 5 |
|  5.2.9. Номинальный ток Iном, А: не менее 10 |
|  5.2.10. Максимальный ток Iмакс, А: не менее 10 |
|  5.2.11. Номинальное значение частоты сети, Гц: не более 50±0,5 |
|  5.2.12. Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В: от 0,8•Uном до 1,2•Uном |
|  5.2.13. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  5.2.14. Диапазон измерения силы переменного тока, А: от 0,01•Iном до 1,5•Iном |
|  5.2.15. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, %: не более ± 0,5 |
|  5.2.16. Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц: от 42,5 до 57,5 |
|  5.2.17. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока, Гц: не более ± 0,01 |
|  5.2.18. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности: не более ± 0,02 |
|  5.2.19. Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, В: не менее 2 |
|  5.2.20. Средняя наработка счетчика на отказ, ч: не менее 280000 |
|  5.2.21. Срок службы встроенного источника постоянного тока, лет, не менее: 16 |
|  5.2.22. Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее: 30 |
|  5.2.23. Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее: 280000 |
|  5.2.24. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  5.2.25. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не менее IP54 |
| 5.3. Наличие встроенного радио модуля: Да |
| 5.4. Характеристики встроенного радио модуля: |
|  5.4.1. Батарея: 1/2АA-типа; напряжение 3,6 В |
|  5.4.2. Мощность передачи: не более 25 мВт |
|  5.4.3. Протокол: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
|  5.4.3.1. Шифрование данных (на всём пути передачи данных, с уникальными ключами для каждого устройства), бит: не менее 256  |
|  5.4.3.2. Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 50 |
|  5.4.3.3. Подавление помехи на соседних каналах, дБм: не менее - 50 |
|  5.4.3.4. Помехоустойчивое кодирование: избыточность кода не менее 1/2 |
|  5.4.3.5. Количество доступных частотных каналов: не менее 500 |
|  5.4.3.6. Частотный диапазон, МГц.: 868,7 – 869,2 , не требует лицензирования |
|  5.4.3.7. Модуляция сигнала: дифференциальная фазовая двухпозиционная (DBPSK) |
| 5.5. Комплектация: |
|  5.5.1. Электросчётчик трёхфазный с встроенным NB-Fi радио модулем (максимальный ток 10 А) – трансформаторного включения: 1 шт. |
|  5.5.2. Паспорт: 1 экз. |
|  5.5.3. Руководство по эксплуатации: 1 экз. |
|  5.5.4. Методика поверки: 1 экз. |
|  5.5.5. Комплект монтажных изделий: 1 комплект. |
| 5.6. Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию), мес.: 60 мес. |
| 5.7. Количество: 15 шт.  |

**6. Общие требования и технические характеристики выносного дисплея счетчиков электрической энергии:**

 6.1. Технические характеристики:

6.1.1. Габаритные размеры (выносной дисплей без адаптера питания), мм: не более 150x108x37

6.1.2. Рабочие условия (температура окружающего воздуха), °С: от -10 до +70;

6.1.3. Время установления рабочего режима, мин, не более 1

6.1.4. Номинальное напряжение автономного (батарейного) питания, В: 6,0

6.1.5. Номинальное напряжение постоянного тока источника вторичного питания(адаптера) В: 5,0

6.1.6. Потребляемая мощность, Вт, не более: 0,5

6.1.7. Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания, лет, не менее: 30

6.1.8. Масса дисплея, кг, не более: 0,3

6.1.9. Степень защиты корпуса Дисплея от проникновения твердых предметов и воды (по ГОСТ 14254-2015) IP 31

6.1.10. Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 160 000

6.1.11. Средний срок службы, лет, не менее: 30

6.1.12. Привязка к счетчику электрической энергии исполнения СПЛИТ, выполненная заводом изготовителем и поставляемый комплектом со счетчиком электрической энергии.

6.2. Количество: 215 шт.

**7. Общие требования и технические характеристики устройство сбора передачи данных (УСПД):**

|  |
| --- |
|  7.1. Описание оборудования |
|  7.1.1. Устройства сбора и передачи данных «ВАВИОТ» (далее – УСПД) предназначены для измерений интервалов времени от показания времени, полученного либо от устройств верхнего уровня информационно-измерительных систем (далее – верхнего уровня), либо от приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS, при помощи встроенных часов, а также сбора, накопления, хранения и передачи накопленной информации с приборов учета энергоресурсов (далее – нижнего уровня) на верхний уровень с метками интервалов времени. |
| 7.1.2. УСПД предназначены для эксплуатации в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексах контроля и учета электроэнергии. |
|  7.1.3. УСПД должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификат соответствия. |
| 7.2. Технические характеристики:  |
|  7.2.1. Температура окружающей среды, °С: от -50 до +70 |
|  7.2.2. Относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) при температуре до 35 °С, %, не более: 98 |
|  7.2.3. Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.): от 60,0 до 106,7 (от 460 до 800) |
|  7.2.4. Диапазон напряжений переменного тока основного источника питания, В: от 176 до 276 |
|  7.2.5. Диапазон напряжений постоянного тока резервного источника питания, В: от 8 до15 |
|  7.2.6. Время установления рабочего режима, мин, не более: 3 |
|  7.2.7. Потребляемая мощность, Вт, не более: 30 |
|  7.2.8. Глубина хранения основных данных при количестве приборов учета энергоресурсов 1000:7.2.8.1Суточные данные приборов учета энергоресурсов 60-минутных приращениях энергоносителя, сут, не менее: 907.2.8.2 Энергопотребление за сутки, сут, не менее: 367.2.8.3 Энергопотребление за месяц, месяцев, не менее: 367.2.8.4 Состояние средств и объектов измерений в расчете на один прибор учета, ед, не менее: 5000 |
| 7.2.9 Срок хранения результатов измерений при отсутствии питания, лет, не менее: 3,5 |
| 7.2.10 Частотный диапазон приема - передачи данных: 868,8 МГц |
| 7.2.11 Мощность передачи: 25 мВт |
| 7.2.12Протокол передачи данных: NB-Fi, сверх помехоустойчивый |
| 7.2.13Дальность передачи данных: До 5 км в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |
| 7.2.14. Источник сигналов точного времени: ГЛОНАСС (Опцианально) |
| 7.2.15. Ведение «журнала событий» с регистрацией времени и даты следующих фактов:7.2.15.1. Наличие факта параметризации УСПД и приборов учета энергоресурсов с цифровым интерфейсом: есть7.2.15.2. Наличие факта коррекции времени в приборах учета энергоресурсов с цифровым интерфейсом: есть7.2.15.3. Попытка несанкционированного доступа к приборам учета : есть7.2.15.4. Перезапуск (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.): есть |
| 7.2.16. Используемое программное обеспечение верхнего уровня: Облачный сервис, Прикладное программное обеспечение |
| 7.2.17. Габаритные размеры УСПД без учета дополнительного набора антенн и коммутирующих устройств (высота; ширина; глубина), мм, не более: 600х400х 200 |
|  7.2.18. Масса УСПД без учета дополнительного набора антенн и коммутирующих устройств, кг, не более: 10 |
|  7.2.19. Степень защиты корпуса УСПД от проникновения твердых предметов и воды (по ГОСТ 14254-2015): IP66 |
|  7.2.20. Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 160000 |
|  7.2.21. Средний срок службы, лет, не менее: 30 |
|  7.2.22. Гарантийный срок: не менее 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
|  7.3. Количество: 3 шт. |

**Приложение № 2**

 **к Извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

**(СМ. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ)**